



| **Technische Specificaties AVANT 745 TDL 4WD** |
| --- |
| ***Versie van het model:*** |
|   | Speed: | Standard model |
|   | Boom model: | Telescopic boom |
|  | **Productie jaar:** |
|   | Vanaf: | 2012 |
| ***Motor:*** |
|   | Merk: | Kubota |
|   | Model: | V2403 |
|   | Type: | 4 stroke |
|   | Motorkoeling: | water cooled |
|   | Cylinders: | 4 |
|   | Aanzuiging: | Natural |
|   | Emissieniveau: | Tier 4 |
|  | **Vermogen:** |
|   | bruto: | 36.00Kw / 48.28Hp |
|   | Boring: | 87.00mm / 3.43Inch |
|   | Slag: | 102.40mm / 4.03Inch |
|   | Cilinderinhoud: | 2,434cm³ / 149ci³ |
|   | Brandstof: | diesel |
| ***Electrisch systeem:*** |
|  | **Voedingsbron:** |
|   | Systeem: | 12V |
|  | **Startmotor:** |
|   | Motorvermogen: | 2.00Kw / 2.68Hp |
| ***Hydraulisch systeem:*** |
|  | **Hydraulische pomp:** |
|   | Type: | Gear pump (P1+P2) |
|   | Hoofdpomp: | 70.00L/m / 18.49gpm |
|   | Olietoevoer voorzetapparatuur: | 70.00L/m / 18.49gpm |
|   | Control type: | Self leveling |
|  | **Hydraulische werkdruk:** |
|   | Werkhydrauliek: | 200.00Bar / 20.00Mpa |
| ***Transmissie en snelheid:*** |
|   | Aandrijftechniek: | Hydrostatic |
|   | Versnellingsbak: | Stepless |
|   | Aandrijving: | 4 Wheel Drive |
|  | **Transmissie:** |
|  | **Rijsnelheid:** |
|   | Maximale snelheid: | 15.00km/h / 9.32mph |
| ***Vulinhouden:*** |
|   | Motorolie: | 9.50L / 10.04US guart |
| ***Afmetingen:*** |
|  | **Transport afmetingen:** |
|   | Lengte: | 3,030mm / 119Inch |
|   | Breedte: | 1,350mm / 53Inch |
|   | Hoogte: | 2,060mm / 81Inch |
|  | **Hoogteafmetingen:** |
|  | **Canopy:** |
|   | Hoogte: | 2,060mm / 81Inch |
|  | **Bodemvrijheid:** |
|   | Centrum wielbasis: | 252mm / 10Inch |
|  | **Wielen en banden:** |
|  | **Bandenmaat:** |
|   | Standaard: | 26 x 12.00-12 |
|  | **Wielbasis:** |
|   | Lengte: | 1,500.00mm / 59.06Inch |
|  | **Breedte over de banden:** |
|   | Standaard: | 1,350mm / 53Inch |
|  | **Stuur inrichting:** |
|   | Stuur methode: | Articulated frame steering |
|   | Besturing systeem: | Hydrostatic |
|  | **Draairadius:** |
|   | Buitenzijde: | 2,780mm / 109Inch |
|   | Binnenzijde: | 1,240mm / 49Inch |
| ***Prestaties:*** |
|  | **Hefvermogen:** |
|   | Maximum: | 2,100kg / 4,620Lbs |
|  | **Met laadbak:** |
|   | Tipping load straight: | 1,400kg / 3,080Lbs |
|   | Tipping load full turn: | 1,400kg / 3,080Lbs |
|   | Uitbreekkracht: | 14.00kN / 1,400.00daN |
|  | **Maximum laadhoogte:** |
|   | Telescoop uit (bakpen): | 3,080mm / 121Inch |
|   | Telescoop in (bakpen): | 2,670mm / 105Inch |
|   | Telescooparm max uitschuifbaar: | 700mm / 28Inch |
|  | **Trekkracht:** |
|   | Maximum: | 13.80kN / 1,380.00daN |
| ***Gewicht:*** |
|  | **Bedrijfsgewicht:** |
|   | Operationeel gewicht: | 1,650kg / 3,630Lbs |
| ***Brochures*** |