[](https://www.werktuigen.be/afbeeldingen/models/125112/1/avant-745-tdl.jpg)

[](https://www.werktuigen.be/afbeeldingen/models/125112/2/avant-745-tdl.jpg)

| **Technische Specificaties AVANT 745 TDL 4WD** | | |
| --- | --- | --- |
| ***Versie van het model:*** | | |
|  | Speed: | Standard model |
|  | Boom model: | Telescopic boom |
|  | **Productie jaar:** | |
|  | Vanaf: | 2012 |
| ***Motor:*** | | |
|  | Merk: | Kubota |
|  | Model: | V2403 |
|  | Type: | 4 stroke |
|  | Motorkoeling: | water cooled |
|  | Cylinders: | 4 |
|  | Aanzuiging: | Natural |
|  | Emissieniveau: | Tier 4 |
|  | **Vermogen:** | |
|  | bruto: | 36.00Kw / 48.28Hp |
|  | Boring: | 87.00mm / 3.43Inch |
|  | Slag: | 102.40mm / 4.03Inch |
|  | Cilinderinhoud: | 2,434cm³ / 149ci³ |
|  | Brandstof: | diesel |
| ***Electrisch systeem:*** | | |
|  | **Voedingsbron:** | |
|  | Systeem: | 12V |
|  | **Startmotor:** | |
|  | Motorvermogen: | 2.00Kw / 2.68Hp |
| ***Hydraulisch systeem:*** | | |
|  | **Hydraulische pomp:** | |
|  | Type: | Gear pump (P1+P2) |
|  | Hoofdpomp: | 70.00L/m / 18.49gpm |
|  | Olietoevoer voorzetapparatuur: | 70.00L/m / 18.49gpm |
|  | Control type: | Self leveling |
|  | **Hydraulische werkdruk:** | |
|  | Werkhydrauliek: | 200.00Bar / 20.00Mpa |
| ***Transmissie en snelheid:*** | | |
|  | Aandrijftechniek: | Hydrostatic |
|  | Versnellingsbak: | Stepless |
|  | Aandrijving: | 4 Wheel Drive |
|  | **Transmissie:** | |
|  | **Rijsnelheid:** | |
|  | Maximale snelheid: | 15.00km/h / 9.32mph |
| ***Vulinhouden:*** | | |
|  | Motorolie: | 9.50L / 10.04US guart |
| ***Afmetingen:*** | | |
|  | **Transport afmetingen:** | |
|  | Lengte: | 3,030mm / 119Inch |
|  | Breedte: | 1,350mm / 53Inch |
|  | Hoogte: | 2,060mm / 81Inch |
|  | **Hoogteafmetingen:** | |
|  | **Canopy:** | |
|  | Hoogte: | 2,060mm / 81Inch |
|  | **Bodemvrijheid:** | |
|  | Centrum wielbasis: | 252mm / 10Inch |
|  | **Wielen en banden:** | |
|  | **Bandenmaat:** | |
|  | Standaard: | 26 x 12.00-12 |
|  | **Wielbasis:** | |
|  | Lengte: | 1,500.00mm / 59.06Inch |
|  | **Breedte over de banden:** | |
|  | Standaard: | 1,350mm / 53Inch |
|  | **Stuur inrichting:** | |
|  | Stuur methode: | Articulated frame steering |
|  | Besturing systeem: | Hydrostatic |
|  | **Draairadius:** | |
|  | Buitenzijde: | 2,780mm / 109Inch |
|  | Binnenzijde: | 1,240mm / 49Inch |
| ***Prestaties:*** | | |
|  | **Hefvermogen:** | |
|  | Maximum: | 2,100kg / 4,620Lbs |
|  | **Met laadbak:** | |
|  | Tipping load straight: | 1,400kg / 3,080Lbs |
|  | Tipping load full turn: | 1,400kg / 3,080Lbs |
|  | Uitbreekkracht: | 14.00kN / 1,400.00daN |
|  | **Maximum laadhoogte:** | |
|  | Telescoop uit (bakpen): | 3,080mm / 121Inch |
|  | Telescoop in (bakpen): | 2,670mm / 105Inch |
|  | Telescooparm max uitschuifbaar: | 700mm / 28Inch |
|  | **Trekkracht:** | |
|  | Maximum: | 13.80kN / 1,380.00daN |
| ***Gewicht:*** | | |
|  | **Bedrijfsgewicht:** | |
|  | Operationeel gewicht: | 1,650kg / 3,630Lbs |
| ***Brochures*** | | |